|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SILLUSTE LABORATOORSETE KATSETE TELLIMISKIRI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KLIENT** | Firma nimi: | |  | | | |  | Koopia saata (e-mail): | | | | |  | | | | |
| Esindaja nimi: | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| Aadress: | |  | | | | Protokoll saata (aadress): | | | | |  | | | | |
| Telefon (mobiil): | |  | | | |  | | | | | | | | | |
| **PROOVI ANDMED** | Silluse tüüp: | |  | | | | PROOVI  TOOMINE | | Tooja nimi: | |  | | | | | | |
| Tootmise/proovi võtmise kuupäev ja kell: | |  | | | | Tooja firma: | |  | | | | | | |
| Tootmise/proovi-võtu koht: | |  | | | | Kuupäev: | |  | | | | | | |
| Vanus katsetamisel (min. päevi): | |  | | | | Kellaaeg: | |  | | | | | | |
| Silluste kogus: | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| Proovide tellija poolne tähistus (markeering, materjali klass, kasutatud materjalid jms.): | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÄHTEANDMED ja KOORMAMINE – kohustulik täita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pikkus (mm) = | | | | Laius (mm) = | | | | | | | | | | | | |
| Kõrgus (mm) = | | | | Mass (kg) = | | | | | | | | | | | | |
| Kandeava pikkus, le (mm) = | | | | Toe pikkus, b (mm) = | | | | | | | | | | | | |
| Paindekandevõime (N) = | | | | Vertikaalne läbipaine (mm) = | | | | | | |  | | | | | |
| *(paindekandevõime juures)* | | | | | | |
| Koormuspunktide arv (2 või 4 tk): | | | | Vertikaalne läbipaine (mm) = | | | | | | |  | | | | | |
| *(1/3 paindekandevõime juures)* | | | | | | |
| Täiendav info silluste kohta, mis on valmistatud ümbriskividest | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ümbriskivide survetugevus (N/mm2) = | | | | | Mördi survetugevus (N/mm2) = | | | | | | | | | | | |
| SOOVITUD KATSED (soovitud katse JÄRGI teha rist) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mõõtmed | | | |  | | Mass | | | | | | | | | | |  |
| Paindekandevõime | | | |  | | Survetugevus (ümbriskivid) | | | | | | | | | | |  |
| Vertikaalne läbivajumine (vastavalt paindekandevõimele) | | | |  | | Veeimavus | | | | | | | | | | |  |
| Nihkekandevõime | | | |  | | Külmakindlus | | | | | | | | | | |  |
| **MUUD KATSED:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sillused on EN 845-2 **ESMASTEKS TÜÜBIKATSETEKS** ja laboripoolne **hinnang** on vajalik (paindekandevõime, vertikaalne läbivajumine ja nihkekandevõime;ümbriskivide survetugevus) *– kui jah, siis täiendav leping on laboriga vajalik sõlmida* | | | | | | | | | | | | **JAH** | |  | **EI** |  | |
| **Ebakorrektselt täidetud tellimiskirja või proovide tähistuse puhul on laboril õigus keelduda proovide katsetamisest.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KLIENDI NIMI ja ALLKIRI:** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LABORI MÄRKUSED** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Täiendav info:** | | Antud kiri saadetakse koos proovidega. Proovide transpordi eest hoolitseb tellija. Võimalikud selgitused palume teha pöördele. Täiendav teave: 58 023 552; e-mail: henri.prank@teed.ee | | | | | | | | | | | | | | | |